采购要求：(采购项目技术规格、参数及要求)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 技术规格 | 数量 | 交货期 | 预算金额 |
| 1 | 试验监控系统 | 1、可实时记录高温下的化学反应，不失真；  2、具有摄像存储功能；  3、分辨率：≥1080p；  4、四个带云台的防爆监控设备。 | 1 | 3个月 | 20万元 |
| 贮存模块 | 1. 与硝酸羟胺、肼、一甲基肼等材料一级相容； 2. 耐压：≥7MPa； 3. 储箱体积：≥30L； 4. 带有压力表和压力传感器； 5. 具有加注功能。 | 2 | 3个月 | 30万元 |
| 流量计 | 1. 测量精度：0.1%； 2. 输出信号：4-20mA； 3. 测量范围：0-300g/s； 4. 与硝酸羟胺、肼一级相容； 5. 耐压范围：0-4MPa； 6. 防水等级：IP67； 7. 输入电压：90-250V； 8. 可视触摸屏，可显示实时流量。 | 2 | 1个月 | 40.8万元 |