采购要求：(采购项目技术规格、参数及要求)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购内容 | 技术规格 | 数量 | 交货期 | 预算金额 |
| 1 | 元素分析仪 | 1分析模式：CHNS, CHN, CNS, CN, N, S  2测量范围：C: 0–40 mg的绝对量，H: 0–3 mg的绝对量，N: 0–15 mg的绝对量，S: 0–6 mg的绝对量  3标准偏差：C、H、N、S≤0.1 %  4分解温度：950-1200℃  5分离方式：吸附-解吸  6 质保期：一年  7 付款方式：90%见单付，10%安装验收后付 | 1 | 90天 | 48.3万 |