|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年打印机配置参考 | | | | | | | |  | |  |
|  | 一、基本配置 | | | | | | | | | | |
| 技术指标 | A4激光黑白单面 | A4激光黑白双面 | | A4激光彩色双面 | A4彩色喷墨 | A3激光黑白双面 | A3激光彩色双面 | |  |  | |
| 价格 | 1000元 | 2500元 | | 2500元 | 2500元 | 8000元 | 10000元 | |  |  | |
| 尺寸 |  | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 |  |  |  | |
| 首页输出时间 | ≤9秒 | ≤8秒 | | 黑白：≤18.5秒 彩色：≤19秒 |  | ≤10秒 | 黑白≤16秒 彩色≤17秒 | |  |  | |
| 月打印负荷 | 5000页 | 50000页 | | 30000页 | 20000页 | 60000页 | 60000页 | |  |  | |
| 打印速度（A4） | 黑白：≥18ppm | 黑白：≥33ppm | | 彩色：≥14ppm 黑白：≥14ppm | 黑白：≥26ppm 彩色：≥24ppm | 黑白≥26ppm | 彩色：≥20ppm 黑白：≥20ppm | |  |  | |
| 物理分辨率 | 600x600dpi | 1200x1200dpi | | 600x600dpi | 4800x1200dpi | 600x600dpi |  | 600x600dpi |  |  | |
| 标配内存（内存必须内置，不可另配） | 8M | 64M | | 128MB | 64MB | 64MB | 448MB | |  |  | |
| 打印接口（接口必须内置，不可外接转换接口）/网络打印 | USB 2.0 （随机附带连接线） | USB 2.0（随机附带连接线） /100Base-TX（RJ-45网络接口） | | USB 2.0 （随机附带连接线）/100Base-TX（RJ-45网络接口） | USB 2.0 （随机附带连接线）/100Base-TX（RJ-45网络接口） | USB 2.0（随机附带连接线） /100Base-TX（RJ-45网络接口） | USB 2.0 （随机附带连接线）/100Base-TX（RJ-45网络接口） | |  |  | |
| USB口转并口转换器 | 部门通用配置可选 | 部门通用配置可选 | | 部门通用配置可选 | 部门通用配置可选 | 部门通用配置可选 | 部门通用配置可选 | |  |  | |
| 兼容系统 | Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Professional x64/Vista/7 Mac OS X 10.3.x/10.4或更高版本 | Windows 2000/XP Home/XP Professional/Server 2003/Vista Mac OS X v10.3.9/10.4/10.5 unix linux | | Windows 7/Vista/XP /Server 2008/Server 2003 Mac OS X v10.5.8/v10.6/v10.7 linux | Windows XP/Vista/2008/2003/7 Mac OS X 10.4.11/10.5.x/10.6.x | Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7 | Windows 2000/XP Home/XP Professional/XP Media Center/XP Professional x64/Server 2003/Vista/7 Mac OS X v10.3-10.4或更高版本 Linux | |  |  | |
| 硒鼓寿命 | 1500页 | 2300页 | | 黑色：1600页， 蓝色/黄色/品红色：1800页 | 黑2300页 彩1200页 | 10000页 | 黑色7000页 彩色7300页 | |  |  | |
| 无线网络 |  | 部门通用配置可选 | | 部门通用配置可选 | 部门通用配置可选 | 部门通用配置可选 | 部门通用配置可选 | |  |  | |
| 随机硒鼓寿命 | 满配（与投标硒鼓寿命一致） | 满配（与投标硒鼓寿命一致） | | 满配（与投标硒鼓寿命一致） | 满配（与投标硒鼓寿命一致） | 满配（与投标硒鼓寿命一致） | 满配（与投标硒鼓寿命一致） | |  |  | |
| 电源功率 | 无 | 无 | | 无 | 无 | 无 | 无 | |  |  | |
|  |  | |
| 网络打印 | 否 | 是 | | 是 | 是 | 是 | 是 | |  |  | |
| 液晶显示屏 | 否 | 否 | | 否 | 否 | 否 | 否 | |  |  | |
|  |  | |
| 标配自动纸盒 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 2 | |  |  | |
| 标配进纸盒容量 | 150页 | 250页 | | 150 | 250页 | 250页 | 250页 | |  |  | |
| 标配出纸容量 | 100页 | 150页 | | 100页 |  | 150页 | 100页 | |  |  | |
| 自动双面打印 | 否 | 是 | | 是 | 是 | 是 | 是 | |  |  | |
|  |  | |
| 支持介质尺寸 | A4，B5，A5，A6，明信片，信封（B5，C5，DL） | A4，B5，A5，A6，信封（B5，C5，DL） | | A4，A5，A6，B5 (JIS)，16K；10x15厘米，明信片（JIS单面，JIS双面），信封 (DL，C5，B5) | A4，A5，B5，Letter，Legal | A3，A4，A5，B4，B5，Letter，Legal，Executive，ledger，statement，长纸（297x900mm） | A3，B4，A4，B5，A5，A6，RA3，SRA3，10×15cm，信封（B5，C5，DL） | |  |  | |
| 支持介质类型 | 普通纸，激光打印纸，牛皮纸，相纸，糙纸，投影胶片，信封，明信片，标签，卡片 | 普通纸，证券纸，轻质纸，重磅纸，再生纸，糙纸，重磅介质，投影胶片，信封，标签，卡片 | | 证券纸，宣传册纸，彩纸，光面纸，重磅纸，信头纸，轻质纸，相纸，普通纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，糙纸，投影胶片，标签，信封，卡片 | 普通纸，厚纸，信封，超级光泽照片纸，高质量光泽照片纸，高质量亚光照片纸，光泽照片纸，照片纸，不干胶贴纸 | 普通纸，厚纸，透明胶片，信封，卡片纸，再生纸，纸标签 | 普通纸，宣传册纸，证券纸，光面纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，相纸，彩纸，糙纸，光面胶片，投影胶片，信封，信头纸，标签，卡片 | |  |  | |
| 是否支持通用耗材 | 是 | 是 | | 是 | 是 | 是 | 是 | |  |  | |
|  |  | |
| 机身颜色 | 商务主流色，黑、灰、银、白等 | 商务主流色，黑、灰、银、白等 | | 商务主流色，黑、灰、银、白等 | 商务主流色，黑、灰、银、白等 | 商务主流色，黑、灰、银、白等 | 商务主流色，黑、灰、银、白等 | |  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
| 服务支持 |  | | 售后服务标准必须与该产品出厂市场标准服务一致,同时还应包括:≥1年整机质保,5\*8小时技术支持服务；2小时电话响应，第二个工作日现场服务；故障报修后两个工作日解决问题，否则在三个工作日内提供备机,免费送货到中央单位指定的地点。 | | | | | |  |  | |